sony 格式

要送2次

聲音大 0x490

聲音小 0xc90

ch+ 0x090

ch- 0x890

power 0xa90

insel 0xa50

seldown 0xaf0

selup 0x2f0

0x190,    //  "Picture Up",  
  0x990,    //  "Picture Dn",  
  0xA50,    //  "TV/Video",    
  0x2d0,    //  "Clear",       
  0xdd0,    //  "Jump",        
  0xe90,    //  "MTS",         
  0x5d0,    //  "Display",     
  0x5d0,    //  "Sleep",       
  0x290,    //  "Muting",      
  0xd9a,    //  "Rewind",      
  0x59a,    //  "Play",        
  0x99a,    //  "Pause",       
  0x19a,    //  "Stop",        
  0xb9a,    //  "Record",      
  0x39a,    //  "FF",          
  0xcd0,    //  "AM/PM",       
  0xd10,    //  "Enter",       
  0x69a,    //  "Eject"   
};